-----------------------------------------------------------------
           Wi-Fi(R)-Karte von palmOne(TM) Readme-Datei
                      1. Mai 2005
-----------------------------------------------------------------

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Wi-Fi(R)-Karte von palmOne(TM). Diese Readme-Datei enthält wichtige Informationen zu Ihrer Wi-Fi-Karte.


Lesen Sie das vorliegende Dokument aufmerksam durch, da es Informationen enthält, die nicht im Benutzerhandbuch zu finden sind.

= = = = = = = = = = = = = = = = =
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
= = = = = = = = = = = = = = = = =

INSTALLATION NUR AUF UNTERSTÜTZTEN HANDHELDS
VERSAMAIL-FUNKTION "IMMER VERBINDEN MIT"
FEHLERBEHEBUNG IN VERBINDUNG MIT ANWENDUNGEN ANDERER HERSTELLER
SYNCHRONISIEREN MIT EINER WI-FI-VERBINDUNG
ANDERE THEMEN
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG


INSTALLATION NUR AUF UNTERSTÜTZTEN HANDHELDS
===================================
Die Wi-Fi-Karte unterstützt nur Handhelds der Serie Tungsten E2, T3 und T5 sowie der Serie Zire 72. Auf anderen Handhelds funktioniert das Installationsprogramm nicht.


VERSAMAIL-FUNKTION "IMMER VERBINDEN MIT"
========================================
VersaMail verfügt über eine Einstellung namens "Immer verbinden mit" ("Optionen" > "Mail-Server"), mit der Sie festlegen können, dass VersaMail unter Verwendung einer bestimmten Methode eine Verbindung ohne Verwendung von Wi-Fi zum Mail-Server herstellt, selbst wenn Wi-Fi aktiviert ist. Wenn Sie dies nicht wünschen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion "Immer verbinden mit" in VersaMail entweder deaktivieren oder auf "Wi-Fi" einstellen.


FEHLERBEHEBUNG IN VERBINDUNG MIT ANWENDUNGEN ANDERER HERSTELLER
========================================
palmOne hat die Wi-Fi-Karte mit zahlreichen Anwendungen von Drittanbietern getestet; die Kompatibilität mit allen Drittanbieter-Anwendungen kann jedoch nicht garantiert werden.


SYNCHRONISIEREN MIT EINER WI-FI-VERBINDUNG
======================================
Abhängig von der Konfiguration Ihres Funknetzes ist die Synchronisation über Wi-Fi unter Verwendung des vollständigen Haupt-PC-Namens u. U. nicht möglich.  Dies liegt daran, dass einige Wi-Fi-Netzwerke (insbesondere zu Hause eingerichtete Wi-Fi-Netzwerke) über keine DNS-Server zum Auflösen des Haupt-PC-Namens verfügen.  Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht darin, "!!" in das Feld für den Haupt-PC-Namen einzugeben.  Dadurch wird Ihr System veranlasst, statt des Haupt-PC-Namens die IP-Adresse zu verwenden.


ANDERE THEMEN
============
Wenn auf dem Bildschirm Ihres Handhelds eine Fehlermeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass die von Ihnen verwendete Wi-Fi-Karte nicht unterstützt wird, entnehmen Sie die Wi-Fi card von palmOne, und setzen Sie sie wieder ein. Versuchen Sie anschließend erneut, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk aufzubauen.


TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
=============================
http://www.palmOne.com/support/


COPYRIGHT
=========
Copyright (c) 2005 palmOne, Inc. Alle Rechte vorbehalten. palmOne ist eine Marke von palmOne, Inc. Andere Produkt- und Markennamen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber.


