-----------------------------------------------------------------
           Archivo Léame para la tarjeta Wi-Fi(R) de palmOne(TM)
                      1 de mayo de 2005
-----------------------------------------------------------------

Enhorabuena por su compra de la Tarjeta Wi-Fi(R) de palmOne(TM). Este archivo léame contiene información importante sobre la Tarjeta Wi-Fi.


Le recomendamos encarecidamente que lea todo el documento para obtener información que no aparece en la Guía del usuario.

= = = = = = = = = = = = = = = = =
C O N T E N I D O
= = = = = = = = = = = = = = = = =

INSTALAR SOLAMENTE EN LAS COMPUTADORAS DE MANO ADMITIDAS
FUNCIÓN “CONECTAR SIEMPRE” DE VERSAMAIL
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON APLICACIONES DE TERCEROS
SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN WI-FI
OTROS PROBLEMAS
INFORMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA


INSTALAR SOLAMENTE EN LAS COMPUTADORAS DE MANO ADMITIDAS
===================================
La Tarjeta Wi-Fi admite las computadoras de mano Tungsten E2, T3, T5 y Zire 72 solamente. El instalador no funcionará en computadoras de mano que no son admitidas.


FUNCIÓN “CONECTAR SIEMPRE” DE VERSAMAIL
========================================
VersaMail tiene una preferencia para "Conectar siempre usando" (Opciones>Servidores de correo) que hará que VersaMail intente conectarse con un servidor de correo a través de algo que no sea Wi-Fi aunque Wi-Fi esté activado. Asegúrese de desactivar la función "Conectar siempre usando" de VersaMail, o cámbiela a Wi-Fi si tiene este problema.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON APLICACIONES DE TERCEROS
========================================
Aunque palmOne ha realizado pruebas de la tarjeta Wi-Fi con varias aplicaciones de terceros, no se puede garantizar la compatibilidad con todas las aplicaciones de otros fabricantes.


SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN WI-FI
======================================
Dependiendo de la configuración de su red inalámbrica, el uso del nombre del PC principal completo puede que no le permita la sincronización a través de Wi-Fi.  Esto se debe a que algunas redes Wi-Fi (especialmente las redes domésticas) no disponen de servidores DNS para convertir el nombre del PC principal.  Una solución es introducir !! en el campo Nombre del PC principal.  De este modo, el sistema utiliza la Dirección IP en lugar del nombre del PC principal.


OTROS PROBLEMAS
============
Si la computadora de mano muestra un mensaje de error advirtiéndole del uso de una tarjeta Wi-Fi no admitida, extraiga la tarjeta Wi-Fi de palmOne y vuelva a insertarla antes de volver a intentar la conexión a una red Wi-Fi.


INFORMACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
=============================
http://www.palmOne.com/support/


COPYRIGHT
=========
Copyright (c) 2005 palmOne, Inc. Todos los derechos reservados. palmOne es una marca comercial de palmOne Inc. Otros nombres de productos y de marca pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.


