-----------------------------------------------------------------
           Scheda Wi-Fi(R) di palmOne(TM) - File Leggimi
                      1 maggio 2005
-----------------------------------------------------------------

Complimenti per l'acquisto della scheda Wi-Fi(R) di palmOne(TM). Questo file Leggimi contiene informazioni importanti sulla scheda.


Si consiglia di leggere l’intero documento per informazioni non disponibili nel manuale dell'utente.

= = = = = = = = = = = = = = = = =
I N D I C E
= = = = = = = = = = = = = = = = =

INSTALLAZIONE SOLO SUI PALMARI SUPPORTATI
FUNZIONE VERSAMAIL "CONNETTI SEMPRE"
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI APPLICAZIONI DI TERZE PARTI
SINCRONIZZAZIONE TRAMITE CONNESSIONE WI-FI
ALTRI PROBELMI
INFORMAZIONI SULL’ASSISTENZA TECNICA


INSTALLAZIONE SOLO SUI PALMARI SUPPORTATI
===================================
La scheda Wi-Fi supporta solo i palmari Tungsten E2, T3, T5 e Zire 72. Il programma di installazione non funziona sui palmari non supportati.


FUNZIONE VERSAMAIL "CONNETTI SEMPRE"
========================================
VersaMail dispone di un'impostazione di preferenza "Connetti sempre con" (Opzioni>Server posta) che tenta la connessione ad un server tramite un canale diverso da Wi-Fi, anche se il canale Wi-Fi è attivato. Accertarsi pertanto di disattivare la funzione "Connetti sempre con" di VersaMail, oppure, qualora si riscontri questo problema, di impostarla su Wi-Fi.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI APPLICAZIONI DI TERZE PARTI
========================================
Nonostante palmOne abbia testato la scheda Wi-Fi Card su numerose applicazioni di terze parti, non siamo in grado garantire la compatibilità con tutte le applicazioni di terze parti.


SINCRONIZZAZIONE TRAMITE CONNESSIONE WI-FI
======================================
In base alla configurazione di rete wireless, l'uso del nome PC primario completo potrebbe non consentire la sincronizzazione tramite Wi-Fi.  Questo problema dipende dal fatto che alcune reti Wi-Fi (in particolare reti Wi-Fi domestiche) non dispongono di server DNS per risolvere il nome PC primario.  Una soluzione consiste nell'immettere !! nel campo Nome PC primario.  In questo modo, il sistema utilizza l'indirizzo IP anziché il nome PC primario.


ALTRI PROBELMI
============
Se nel palmare viene visualizzato un messaggio di errore indicante che si sta utilizzando una scheda Wi-Fi non supportata, estrarre e reinserire la scheda Wi-Fi palmOne prima del successivo tentativo di collegarsi alla rete Wi-Fi.


INFORMAZIONI SULL’ASSISTENZA TECNICA
=============================
http://www.palmOne.com/support/


COPYRIGHT
=========
Copyright (c) 2005 palmOne, Inc. Tutti i diritti riservati. palmOne è un marchio di fabbrica palmOne, Inc. Altri nomi di prodotti e di marca sono marchi di fabbrica o marchi depositati dei rispettivi titolari.


